FCT , Digicom ise interdigit time out parametresi 5 sn olarak ayarlanmalı,

\*905\*1\*5# tuşlanmalı

2N SingleTalk tarafındaki bazı ayarlar ise şöyle,

933\*10\* hoparlör ses seviyesi

946\*5\* tone detection 450 hz

945\*3\* 3 adet tone bekle

943\*120\* 3 adet tonu 1200 ms boyunca bekle demek

944\*20\* tonlar arasındaki max sessizlik 200 ms

912\*30\* max konuşma süresi 5 dk