2N Stargate ürünü ile ilgili teknik spec bilgileri



VoIP

Voice signalling

SIP

DTMF sending

 RFC2833

No. of voice channels

 30

Codecs

 G.711 PCM A-law/u-law (selectable)

 G.729 Annex A CS-ACELP at kbps

 G.723.1 MP-MLQ/ACELP at 6.3/5.3 kbps (optional)

Echo Cancelation

 G.168-2000; max. echo length 25 ms (15 ms for G.729A)

PRI ISDN

Number of ports

 1xNT and 1xTE

PRI ISDN details

 Signalling EDSS1 (Q.931)

Frame type

E1

GSM/UMTS interface

Number of channels

 2-32 (step by 2)

Network bands

GSM 850/900/1800/1900 MHz

GSM Modules

 Cinterion MC55i

Communication

Protocols

 TCP, UDP, IP, RTP, TELNET, HTTP, FTP

Connector type

LAN 10Base-T, LAN 100Base-T, RJ45,

 2x RS232 - AT interface

Administration method

 AT command

 Administration SW

 Web interface

Power source

Power supply type

 100-240V, 50-69Hz or 36-70V DC

Power input

 Max. 230 VA

Operation temperature

 0-40 °C

Operation humidity

 10-95% (non condensing)

Dimensions

 482x133x360mm (84HPx3Ux360mm)

Recommended

 Air conditioning

 Line interactive UPS