Jumper DEF bölümüne takılır,

CPU kart kasaya takılır

Kasa power on edilir

30 sn beklenir,

Kasa power off edilir

CPU kartı çıkartılır

Jumper CPU tarafına takılır

CPU kartı kasaya yeniden takılır ve sistem default ayarlarıyla çalışmış olur

