**Yealink T27P - HD IP Telefon**

Yealink T27P

**Yealink T27P** şirketlerin IP Telefon ihtiyaçlarına en ince ayrıntısına kadar cevap vermek üzere tasarlanmış yeni nesil bir **SIP**telefondur. Görsellik olarak gelen bir çok yeniliğin yanında harika ses kalitesiyle kendini ön plana çıkarıyor.  
  
  
**HD Kalitesinde Ses**  
Yealink SIP Telefon ailesi her geçen gün gelişmeye ve evrimleşmeye devam ediyor. Yeni özelliklerle donatılan SIP T2 Serisi telefonlara yeni dahil olaran T27P, güncellenmiş ve geliştirilmiş Yealink Optima HD teknolojisi ile ön plana çıkıyor. Yealink Optima HD teknolojisi yazılım ve donanım olarak getirdiği yeniliklerle yüz yüze görüşme hissi yaratıyor.  
  
  
**Gelişmiş Çağrı Yönetimi**  
Yealink SIP-T27P IP Telefonlar SCA, BLF Listesi, **8 Programlanabilir buton** ve **YHS32/EHS36** desteği gibi bir çok önemli özelliği içinde barındırıyor. **6 Adede kadar SIP hesabını** üzerine kayıt ederek birden fazla dahili abone altında hizmet verebiliyor.

**Yüksek Güvenlik**  
  
Yealink T27P IP Telefonlar TLS/SSL desteği sayesinde SIP iletişiminde teknolojinin en güncel güvenlik avantajlarını da bereberinde getiriyor. Asterisk, 3CX, Broadsoft ve Xpeech gibi ürünlerle uyumluluğu test edilmiş onaylanmıştır.   
  
  
  
  
  
**Kolay Kurulum  
  
POE**desteği (IEE 802.3af) sayesinde harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilen Yealink Telefonlar bu sayede merkezileştirilmiş elektrik ve yedekleme sağlıyor. Ayrıca FTP, TFTP, HTTP, ve HTTPS protokolleri desteği ile telefonları tek bir merkezden provizyon / konfigüre ederek hızlıca yönetebilmenizi sağlıyor.

Yealink Optima HD Ses Teknolojisi  
  
3.66" 240x120 piksel LCD grafik ekran  
  
6 SIP Hesabı tanıtabilme  
  
Kağıt gerektirmeyen tasarım  
  
POE Desteği  
  
Kulaklık ve EHS Desteği  
  
Interkom ve Paging desteği  
  
8 Yönetilebilir Tuş / 3 Sayfa geçiş